**Pytania IV**

Data opublikowania 2021-01-13

1. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcą PPOŻ.

2. Prosimy o informację czy konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona PPOŻ?

3. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie mamy NIE uwzględniać wykonania posadzki z żywicy epoksydowej.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze do wyceny posadzki przemysłowej należy przyjąć beton C20/25. Według przedmiarów C16/20.

5. Prosimy o informacje czy izolacja termiczna stropodachu ma być wykonana ze styropianu czy wełny? Według projektu wełna – w przedmiarach styropian.

6. Prosimy o podanie PRAWIDŁOWEJ grubości płyty warstwowej na dachu. Według przedmiarów płyta warstwowa z rdzeniem PIR gr 10 cm, co nie spełnia parametrów WT 2017 (Zakładając, że pozwolenie na budowę jest z roku 2020).

7. Prosimy o informację czy w wycenie mamy uwzględniać ocieplenie ściany antresoli? W przedmiarach jest dział – brak pozycji KNR.

8. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 4 z dnia 11.01.2021 r. prosimy o informacje, który typ płytek dobrać do wykończenia posadzki antresoli?

9. Prosimy o podanie technologii wykonania posadzki przemysłowej. W przedmiarze wstawiona jest płyta fundamentowa żelbetowa.

10. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć zwykłą szarą kostkę oraz krawężniki.

11. Zwracamy się z kolejną prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o przynajmniej tydzień, ze względu na coraz większe rozbieżności między projektem, przedmiarem a odpowiedziami od Inwestora, które się wzajemnie wykluczają.

**Udzielono odpowiedzi:**

*1. Inwestor nie widzi konieczności udostępniania uzgodnień – jest pozwolenie na budowę.*

*2. Typ zabezpieczenia zgodnie z dokumentacją projektu budowlanego.*

*3. Potwierdzamy że nie należy uwzględniać posadzki z żywicy epoksydowej.*

*4. Typ i rodzaj posadzki należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.*

*5. Typ i rodzaj należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową – opis rozdział. 7.*

*6. Grubość należy przyjąć zgodnie z projektem adaptacji.*

*7. Ocieplenie antresoli to dział Ocieplenie ścian wewnętrznych antresoli [S1] – dział 1.1.2.6.1.4 .*

*8. Należy ująć typ płytki: Płytki typ 2 gres techniczny 30x30.*

*9. Zamawiający posiada dokumentacje projektową. Na wykonawczy spoczywa opracowanie projektu warsztatowo-wykonawczego aby uzyskać parametry posadzki przemysłowej do funkcji obiektu.*

*10. Tak, można przyjąć takie założenia. Kostka o grubości 8cm.*

*11. Termin został ostatecznie wysłużony do 19.01.2021r. do godziny 9:00.*