**Pytania I**

Data opublikowania 2021-01-07

1. Prosimy o informację czy wykonanie dokumentacji wykonawczej jest po stronie Inwestora?

2. Prosimy o informację ile wynosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

3. Prosimy o informację czy Inwestor wyraża zgodę na zamianę załącznika nr 1.1. tj. tabela ofertowa na kosztorys ofertowy przygotowany według przedmiarów Wykonawcy? Uzupełnienie tej tabeli jest zbyt czasochłonne.

4. Prosimy o potwierdzenie, że usunięcie reklamy wraz z fundamentami z terenu projektowanej Inwestycji jest po stronie Inwestora.

5. Prosimy o podanie wysokości pomieszczeń 0.17, 0.18 oraz 0.19.

6. Prosimy o informację czy schody prowadzące z hali na antresolę mają być żelbetowe czy stalowe?

7. Prosimy o podanie właściwego projektowanego poziomu terenu. Według PZT 197,90 a według przekroju 197,50.

8. Prosimy o podanie klasy betonu posadzki przemysłowej.

**Udzielono odpowiedzi:**

*1. Na wykonawcy spoczywa wykonanie dokumentacji warsztatowo – wykonawczej, celem uzyskania odpowiednich parametrów użytkowych i wykonawczych.*

*2. Brak w umowie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.*

*3. Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawienie kosztorysów ofertowych nie zgodnych z zapytanie ofertowym. Oferent w postępowaniu przetargowym składa*

*- tabelę ofertową załącznik nr 1.1 w wersji elektronicznej excel oraz,*

*- kosztorys ofertowy tożsamy z tabelą ofertową zgodnie ze wzorem w postępowaniu przetargowym.*

*Kosztorysy ofertowe złożone w innym trybie jak wymagane w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane i posłużą za nie spełnienie warunków zapytania ofertowego.*

*4. Zamawiający potwierdza, iż usunięcie reklamy z terenu działki jest po jego stronie.*

*5. Wysokość pomieszczenia 0.17 oraz 0.19 to 2,5m, natomiast 0.18 to magazyn, który ma być wysoki do dachu.*

*6. Schody powinny być stalowe.*

*7.Poprawny poziom terenu 197,5m n.p.m.*

*8. Klasa betonu to B25*